MAXON CINEBENCH Readme

MAXON CINEBENCH는 이해하고 사용하기가 매우 쉽기 때문에 매뉴얼이 전혀 필요치 않습니다. 그러나, 아래에 설명된 몇가지 고급 옵션에 대한 정보들을 참조하시기 바랍니다.

결과 저장
MAXON CINEBENCH는 별도의 “저장…” 옵션이 없습니다. 따라서, 벤치마크 결과는 프로그램이 종료될 때 자동으로 저장됩니다. 동일한 벤치마크 결과 파일이 있을 경우, MAXON CINEBENCH 는 새로운 파일로 대체할 것인지 아니면 다른 이름으로 저장할 것인지를 물어옵니다.

결과 공유
벤치마크 결과를 다른 사람들과 공유하려면, 테스트한 컴퓨터의 타입(제조사와 모델 또는 "John Doe's Office PC")를 Info 필드에 입력하여야 합니다. 여러분의 테스트 결과를 포함하고 있는 파일은 MAXON CINEBENCH 어플리케이션 프로그램 다음에 있는 cb_ranking 폴더안에 저장되어있습니다. “cinebench results”를 이용하여 검색해 보면, 서로 비교할 수 있도록 MAXON CINEBENCH 결과를 제공하는 다양한 인터넷 사이트들을 확인 할 수 있습니다.

파일 메뉴 – 최상의 결과 유지(Keep Best Score)
여러 번의 벤치마크를 차례대로 실행할 경우, 이 옵션을 선택하면 그 중에서 가장 좋은 결과만을 저장하게 됩니다. 최신 운영체제와 CPU 설계 관련 기술들로 인하여 벤치마크 결과는 매번 조금씩 달라집니다. 이에 대한 보다 상세한 내용은 www.cinebench.com 의 기술 정보 부분을 참조하시기 바랍니다.

파일 메뉴 – 고급 벤치마크(Advanced Benchmark)
이 옵션을 활성화하면 "CPU (싱글 코어)"라 불리는 또 다른 테스트 옵션이 제공됩니다. 이 테스트는 테스트 시스템 내에 단 하나의 CPU 코어가 있는 것처럼 MAXON CINEBENCH를 실행합니다. 따라서, 이 테스트는 테스트 컴퓨터가 단일-쓰레드 작업에 얼마나 강력한지를 나타내는 지표로 사용할 수 있습니다. 또한 단일 코어에 비하여 멀티 코어 가 얼마만큼의 성능 향상이 있는지를 나타내는 MP 비율도 계산하여 제공합니다. 추가로, 그래픽 카드 디스플레이가 표준 이미지와 얼마나 근사한지를 나타내는 reference match가 표시됩니다.

파일 메뉴– 선택된 테스트 모두 실행(Run all Selected Tests)
고급 벤치마크를 이전에 활성화시켜 놓았다면, 각 테스트 절차의 옆에 체크 박스가 나타납니다. 이 명령은 체크된 모든 테스트를 한번에 실행시킵니다. 따라서, 구형 컴퓨터에서는 이 명령을 실행하는 데 유의하시기 바랍니다. 만일 그래픽 카드 테스트가 실패할 경우, 테스트 절차가 멈추게 됩니다. 또한 성능이 떨어지는 컴퓨터의 경우, 단일 코어 및 멀티 코어 테스트 렌더링이 매우 오래 소요될 수 있습니다.

파일 메뉴 – 환경설정(Preferences)
여기서 MAXON CINEBENCH 인터페이스의 언어를 변경할 수 있습니다. 또한 여러분의 시스템이 충분한 수의 코어를 갖지않고 있다하더라도 최대 256개까지 렌더 쓰레드를 수동으로 지정할 수 있습니다. 이 기능은 통상적으로 많이 필요하지는 않지만, 일부 고급 벤치마크 사이클에 유용할 수 있습니다.

커맨드라인 옵션
커맨드 라인 옵션을 이용하여 MAXON CINEBENCH를 실행시킬 수도 있습니다. 커맨드 라인을 이용하여 어플리케이션을 시작하는 방법에 대해서는 시스템의 운영 체제 매뉴얼을 참조하십시오. 어플리케이션 이름 뒤에 아래와 같은 옵션 중 하나를 입력할 수 있습니다. 그러면 MAXON CINEBENCH가 시작되고 특정 테스트가 수행된 다음 어플리케이션이 종료되면서 결과치가 커맨드 라인 콘솔에 디스플레이됩니다. 이때 결과는 파일로 저장되지 않습니다.

다음과 같은 옵션들이 사용 가능합니다:
"-cb_cpu1" – 싱글 코어 테스트 절차만 실행됩니다
"-cb_cpux" – 멀티 코어 테스트 절차만 실행됩니다
"-cb_opengl" – OpenGL 테스트 절차만 실행됩니다
"-cb_all" – 모든 테스트 절차가 순서대로 실행됩니다

© Copyright 2013, MAXON Computer GmbH